Wersja NVDA: Najnowsza.
Czasem chcemy pomóc komuś widzącemu a najprostszą dla nas metodą jest NVDA Remote.
Taki pakiet można sobie skonfigurować, natomiast ja dziś przynoszę gotowca.
Okrojony mocno pakiet NVDA z rzeczy nieistotnych dla osób widzących oraz kontrolujących komputery.
Usunięto:
Synth drivers;
Tablice braillowskie z wykluczeniem Polskiej i Angielskich;
Część dźwięków;
Wszystkie języki po za Polskim oraz angielskim (Tyczy się również dokumentacji dodatków).
Dodane wtyczki:
NVDA Remote skonfigurowane już z hostem dmsrv.pl. Wystarczy wejść w opcje wtyczki, zaznaczyć automatyczne łączenie oraz wpisać własny klucz;
espeakWitMbrola w wersji okrojonej (Zostawiłem wyłącznie języki Polski i Angielski);
noBeepsSpeechMode;
resourceMonitor;
speechHistory;
synthRingSettingsSelector.
W ustawieniach włączono:
Capslock jako klawisz NVDA.
Wyłączono:
Okno powitalne;
Na pierścieniu dzięki Synth ring settings selector zostawiłem wyłącznie manipulację głośnością syntezatora;
Informowanie o:
Nagłówkach;
Listach;
Cytatach;
Grupowaniach;
Punktach orientacyjnych;
Ramkach.
Samo NVDA bez dodatków wyłącznie z pomocą zdalną po spakowaniu zajmowało 47MB.
Po czystkach i dodaniu kilku wtyczek rozmiar spakowanego archiwum zip wynosi około 19MB.
Wszystko co niezbędne do zdalnej kontroli zostało zachowane. Ludzie, którym wysyłacie plik nie będą musieli już pobierać wielkiego kombajnu z którego Itak połowa rzeczy przydatna jest czasami wyłącznie na własnym komputerze.
Uwagi i znane problemy:
Należy pamiętać aby plik wykonywalny nvda.exe uruchamiać z uprawnieniami administratora.
Przy próbie zmiany syntezatora na jakikolwiek bądź ponowne załadowanie Espeak with Mbrola aplikacja wyświetla błąd i się crashuje, jednak nikomu to nie jest przecież potrzebne.
Po pobraniu należy skonfigurować Remote według własnych potrzeb. Po konfiguracji wyciszyć mowę suwakiem głośności i zapisać ustawienia Ctrl+NVDA+C.